**Daszki nad wejściami do budynku sali gimnastycznej.**

Mocowanie do ściany kotwami wklejanymi.

Parametry:

2 daszki o szerokości 150 cm

1 daszek o szerokości 190 cm

Głębokość daszków min 1,0 m

Daszek o zabezpieczony do NRO – wymagane odpowiednie atesty.

Wypełnienie daszków: poliwęglan komorowy lub szkło hartowane. Daszki z rynną deszczową przyściennym profilem i uszczelką gumową, wsporniki wykonane ze stali nierdzewnej lub stali zwykłej zabezpieczonej malowaniem proszkowym.

Daszki musi spełniać wymagania opisane w § 292 Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.