PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa ul. Cmentarnej w Piotrkowie Trybunalskim – chodnik i zieleń

**Przedmiar robót**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podstawa | Nr spec. techn. | L.p. | Opis | Jedn. obm. | Ilość | Cena jedn. | Cena  |
| ul. Wojska Polskiego w Piotrkowie Trybunalskim - branża DROGOWA |
| Razem dział: Roboty rozbiórkowe |  |
| 45111200-0 |  | 2 | Rozbiórki |
| KNR 2-31 0807- 01analogia | D.01.02.04. | 2.2. | Rozebranie nawierzchni chodników z kostki betonowej  | m2 | 128,70 |  |  |
| KNNR 6801/1 | D.01.02.04. | 2.3. | Rozebranie podbudowy z kruszywa | m2 | 128,70 |  |  |
| KNNR 6803/1 | D.01.02.04. | 2.4. | Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem | m3 | 128,70 |  |  |
| KNR-401 0108-12 | D.01.02.04. | 2.5. | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbie­ranych konstrukcji oraz utylizacja  | m3 | 59,20 |  |  |
| Razem dział: Rozbiórki |  |  |
| 45111200-0 |  | 3 | Roboty ziemne |
| KNR 2-01 0206- 03 | D.02.01.01. | 3.1 | Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gr. kat. l-ll z transp. urobku samochod. samowyładowczymi gr. 6 cm | m3 | 7,72 |  |  |
| Razem dział: Roboty ziemne |  |
| 45233000-9 |  | 4 | Chodniki |
| KNNR 6109-2 |  | 4.1. | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cmRm=2.5 MPa | m2 | 235,50 |  |  |
| KNR 2-31 0114- 07 |  | 4.2. | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 - o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 235,50 |  |  |
| KNR 2-31 511- 03 |  | 4.3. | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm | m2 | 106,80 |  |  |
| KNNR 6 403- 03 |  | 4.4. | Krawężniki betonowe najazdowy 15x22 na ławie betonowej z oporem z betonu C 12/15 | m | 6,00 |  |  |
| Razem dział: Chodniki |  |
|  |  | 5 | Zieleń |
| KNNR 1103-5 |  | 5.1. | Ścinanie pni drzew średnica 30 – 50 cm  | szt. | 42,00 |  |  |
| Wyc. Własna |  | 5.2. | Frezowanie na głębokość 30 cm | szt. | 42,00 |  |  |
| KNR 2- 21331-1 |  | 5.3. | Przesadzenie drzew o średnicy do 10 cm | szt. | 10,00 |  |  |
| Wyc. Własna |  | 5.4. | Krata pod drzewo 150x150 cm | szt. | 52,00 |  |  |
| KNR 2-21701-4 |  | 5.5. | Pielęgnacja drzew w okresie 3 lat | szt. | 52,00 |  |  |
| KNR 2-21302-6 |  | 5.6. | Klon zwyczajny „crimson sentry” obwód min. 18 cm na wys. 100 cm  | szt. | 27,00 |  |  |
| KNR 2-21302-6 |  | 5.7. | głóg pośredni „paul's scarlet” obwód min. 18 cm na wys. 100 cm | szt. | 25,00 |  |  |
| Razem dział: zieleń |  |
| kalk. własna | DM.00.00.00 | 6.4.  | Wykonanie oznakowania na czas robót | kpi | 1,00 |  |  |
| Razem dział: Organizacja ruchu |  |
|  |  | 7 | Mapa powykonawcza |
| kalk. własna | DM.00.00.00 | 7.1. | Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej | ryczałt | 1,00 |  |  |
| Razem dział: Mapa powykonawcza |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT  |  |
| Podatek VAT |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |