**Załącznik Nr 6**

 **do umowy** **Nr................................. z dnia ...................2012 r.**

**Szacunkowy przedmiar robót**

**dotyczący zamówienia objętego ww. umową, na które składają się:**

a) kompleksowy remont 20 nagrobków ofiar niemieckiego terroru znajdujących się na cmentarzu

 rzymskokatolickim przy ulicy Partyzantów w Piotrkowie Tryb. /na Planie cmentarza ozn. cyframi 2 i 8)

b) prace remontowe przy mogile zbiorowej żołnierzy WP z 1939 r. na cmentarzu wojennym z I i II wojny

 światowej polegające na wyposażeniu w 18 krzyży z piaskowca, kwatery oznaczonej na Planie

 cmentarz wojennego nr 3.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis zakresu planowanych prac**  | **Jedn.****obmiaru** | **Ilość jedn. obmiaru** |
| 1 | Płyta pokrywająca z jasnego granitu nie gorszego niż „Strzeblów” /wym. **180 x 70 x 5 cm** wraz z montażem i przygotowaniem terenu /na Planie cmentarza ozn. cyfrą 8 i 2/ | 1 szt. | 17 |
| 2 | Płyta pokrywająca z jasnego granitu nie gorszego niż „Strzeblów” /wym. **180 x 70 x7** **cm** wraz z montażem i przygotowaniem terenu /na Planie cmentarza ozn. cyfrą 2/ | 1 szt. | **3** |
| 3 | Płyta **napisowa** wykonana z ciemnego granitu nie gorszego niż „Impala” /**wym. 70 x 60 x 8 cm**/ wraz z montażem //na Planie cmentarza ozn. cyfrą 8/  | 1 szt. | 14 |
| 4 | Płyta **napisowa** wykonana z ciemnego granitu nie gorszego niż „Impala” /wym. **70 x 60 x 7 cm**/ wraz z montażem /na Planie cmentarza ozn. cyfrą 2/ | 1 szt. | **6** |
| 5 | Wykonanie liter na 20 płytach napisowych wraz z pomalowaniem/na Planie cmentarza nagrobki ozn. cyfrą 2 i 8/ | 1 szt. | 1500 |
| 6 | Nowy krawężnik betonowy /wym. 20 x30 x100cm/ wraz z montażem | 1 mb | 22 |
| 7 | Demontaż i oczyszczenie starych elementów, odpowiednie przygotowanie terenu i ponowny ich montaż wraz urządzeniem przejścia przed wyremontowanymi nagrobkami itp. w przeliczeniu na 1 nagrobek | 1 nagrobek | 20 |
| 8 | Nowy krawężnik betonowy o szerokości ok. 20 cm /Zał. 3A – na Planie cmentarza cyfra 8/ | 1 mb | 4,5 |
| 9 | Płyty chodnikowe o wym. 50 x 50 cm /na Planie cmentarza ozn. cyfrą 2/ | 1 szt.  | 9 |
| 10 | Krzewy zimozielone gat. Tuja i Jałowiec płożący (wys. do 30 cm), przygotowanie podłoża i posadzenie | 1 szt. | 20 |
| 11 | Tłuczeń wraz z rozprowadzeniem wokół posadzonych krzewów zimozielonych /na Planie cmentarza cyfry2 i 8/ | 1 tona | 0,5 |
| 12 | Nowe krzyże z piaskowca/nie klejone/ o wym. 45x 95 x 13 cm z montażem w betonowej masie, w odległości co ok. 111 cm wraz z impregnacją | 1 szt. | 18 |
|  |

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**