Piotrków Trybunalski, 19.07.2019 r.

**SPZ.271.23.2019**

**Wykonawcy ubiegający się**

**o udzielenie zamówienia**

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:**

**REGULACJĘ RZEKI STRAWY WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UL. WOJSKA POLSKIEGO**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), zamawiający przekazuje poniżej wyjaśnienia do treści SIWZ zgłoszone przez wykonawców:

**Pytanie 1:**

Prosimy o wyjaśnienie jaki jest zakres realizacji inwestycji jeśli chodzi o koryto rzeki Strawy.   
Wg rysunku PW-AK-S-04 zakres kończy się komorą tymczasową ST18.1 w km 13+053,99, na planie PW-AK-PZT-02 na komorze ST18.2, na profilu PW-AK-PP-03 komorą tymczasową ST18.2 13+051,48.

**Odpowiedź:**

Zakres realizacji inwestycji dla koryta rzeki Strawy kończy się komorą tymczasową ST18.2   
w km 13+051,48. Na rysunku PW-AK-S-04 wystąpił błąd pisarski.

**Pytanie 2:**

W dokumentacji regulacji rzeki przewidziano odwodnienie studniami depresyjnymi natomiast   
w przedmiarze robót jest odwodnienie igłofiltrami - prosimy o wyjaśnienie.

**Odpowiedź:**

Odwodnienie wycenić na bazie studni depresyjnych przyjmując 5 studni wierconych na głębokość 10 m każda o średnicy 300 mm . Odwodnienie naniesiono na rys. PW OT-01 i PW OT-02. Wycenę prowadzić o zamienny przedmiar tj. poz. 106 i 107 zastąpić pozycją 2 i 3 z przedmiaru – **załącznik nr 1** do wyjaśnień.

**Pytanie 3:**

W przedmiarze regulacja rzeki występują ścianki szczelne z grodzic stalowych czy w dokumentacji znajduje się projekt ich zabicia (lokalizacja, długości, typ grodzic, ewentualne rozparcia/kotwienie)?

**Odpowiedź:**

Grodzie należy przyjąć zgodnie z rysunkiem PW OT-01 I PW OT-02. Grodzie typu Larsen 607 długości 5 m każda. Grodzie pogrążać poprzez wciskanie. Nie dopuszcza się pogrążania metodą wibrowania. Wycenę prowadzić w oparciu o przedmiar i pozycję 105 przedmiaru zastąpić poz. 1.   
Z przedmiaru – zał. 1 do wyjaśnień.

**Pytanie 4:**

Czy pozycja 43 przedmiaru na regulację rzeki nie powinna mieć krotności 2?

**Odpowiedź:**

Pozycja 43 powinna mieć przedmiar 15 a krotność 2 – odcinek podzielono na dwie części.

**Pytanie 5:**

Tymczasowe przekierowanie przepływu poz. 64, 65, 66, przedmiaru na regulację rzeki - w opisie brak informacji na temat by-passu średnicą 315mm - prosimy o wyjaśnienie. Czy pozycja 63 przedmiaru nie powinna dotyczyć rury średnicy 315? Czy by-pass wykonać w postaci pojedynczej rury 315 - pozostałe odcinki rurą 2x500mm?

**Odpowiedź:**

Pozycja 63 winna mieć przedmiar 3x3=9 – odcinek budowany będzie w 3 etapach, natomiast   
w pozycji 64 należy przyjąć przedmiar (6+78)/3 a krotność 3 – z uwagi na budowę w 3 etapach. Zużycie materiałów – rur przyjąć 33,33 % a 66,67 % materiałów to odzysk .

**Pytanie 6:**

Na rysunku PW-AK-S-04 występuje "płyta odciążająca żelbetowa" czy została ona ujęta   
w przedmiarach robót? Prosimy o wskazanie pozycji przedmiarowej.

**Odpowiedź:**

Na rysunkach występuje płyta odciążająca gr 20 cm szer. 1m dł. 4,88 m.

Skorygowano przedmiar w zakresie płyty. **Do wyceny w przedmiarze na wykonanie kanalizacji sanitarnej na końcu dołożyć pozycję kalkulacyjną Indywidualna „Wykonanie płyty żelbetowej odciążającej wg dok. projektowej” w ilości 0,97 m3.**

**Pytanie 7:**

Czy pozycja kosztorysu 81 nie powinna mieć krotności 1 - rurociąg ma 1 wylot obrukowany, drugi kończy się w komorze.

**Odpowiedź:**

Krotność przyjąć 1.

**Pytanie 8:**

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w długościach kanałów pomiędzy profilem a przedmiarem kanalizacji sanitarnej - kanał DN250PCV profil 56,03mb, przedmiar 14,23mb.

**Odpowiedź:**

Długość kanałów DN250PVC winna wynosić 19,05 (14,23+4,82) – błędnie dołączono zbyt duży zakres profilu. W wycenie należy w pozycji 24 przedmiaru na wykonanie kanalizacji sanitarnej przyjąć powyższą wartość tj. 19,05.

**Pytanie 9:**

W ramach regulacji rzeki należy rozebrać istniejące mosty/przepusty, czy Zamawiający dysponuje dokumentacją archiwalną/inwentaryzacją istniejących obiektów?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dysponuje dokumentacją archiwalną/inwentaryzacją istniejących obiektów.

**Pytanie 10:**

Czy Zamawiający dysponuje projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji robót budowlanych objętych niniejszym postępowaniem – jeśli tak prosimy o przekazanie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dysponuje projektem czasowej organizacji ruchu. Wykonanie i zatwierdzenie po uprzednich konsultacjach z inwestorem (etapowanie) projektu czasowej organizacji ruchu jest po stronie Wykonawcy.

**W następstwie udzielonych odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ.**

|  |
| --- |
| **Adam Karzewnik** |
| II Wiceprezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego |
| */podpisano elektronicznym podpisem kwalifikowanym/* |

Załącznik 1



